기기 주변 시설 점검

1. AAS: 아세틸렌 가스,Air GAS  주로 사용,3.3KW

Option 아질산 가스 사용( Flame 방식 사용시 온도 높이는 가스)

2. ICP:  압축공기,아르곤가스,질소 가스  4.4KW

3. GC:  수소가스,헬륨가스,Air GAS    2.3 KW

4. MDS: 2.3 KW

5.HOOD 2 , ARM HOOD FOR GC

. GAS 및 배관 문의 : 퍼킨엘마 공식 주변시설 지원 회사: 도성 과학 신재도사장

010-5274-7265